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2026年第三批“揭榜挂帅”项目榜单

1、 面向离散制造业基于AI视觉检验的柔性力控去毛刺机器人解决方案
[bookmark: OLE_LINK17]（一）任务目标：本项目依托浮动恒扭矩自适应打磨、AI视觉毛刺缺陷检测、检测数据驱动工艺优化三大核心技术，替代人工打磨与人工质检，建成柔性去毛刺-智能检测-工艺迭代的全链路自主闭环系统。
功能目标如下：（1）基于订单条码的加工程序自动切换，支持多品种、小批量共线生产，换型时间满足指标要求；（2）缸体、斜盘分区作业的柔性去毛刺加工；（3）上下料实现视觉定位，无序抓取且缓冲存放的功能；（4）去毛刺实现自动校正位置，根据产品类型自动切换工具工装；（5）工具库工具具备寿命管理系统；（6）去毛刺结果的AI视觉自动检测与不合格品定点返修闭环。
（二）指标要求：
1. 技术指标：（1）全新零件程序的创建与调试时间≤60min；（2）去毛刺节拍：缸体33秒，斜盘60秒；（3）针对2大类零件类型近70种不同型号产品，满足不同产品及订单数量的产能需求，每大类产品换型手爪不超过2种，整体换型时间≤10min；（4）针对不同型号零件的去毛刺工具（气动旋转锉/钢刷/螺纹钻），工具的自动快换时间≤20秒；（5）实现物料搬运机器人与去毛刺机器人之间的协同作业，等待时间≤5秒；（6）去毛刺过程不能损伤非去毛刺表面，无过切、漏切现象，去后倒角要求≤0.3mm（马尔轮廓度仪检测）（7）漏检率（缺陷件判定合格的比率）验收阶段≤2%，正式运行阶段≤1%；（8）误报率（合格件判定缺陷的比率）≤3%；（9）毛刺检测系统满足MSA（合格与不合格，计数型测量系统分析）指标Kappa值>0.7的要求（合格与不合格样本比例 40%-60%）; （10）作业噪音≤80dB(A)；（11）作业场地要求布局紧凑，期望占地长*宽不超过5ｍ*3ｍ，实际尺寸经双方沟通协商确定。
2. 产业化指标：（1）在出题方现场建成1条集中去毛刺示范产线，稳定运行3个月以上；实现替代2个分散人工去毛刺粉尘危害岗位；（2）发挥产业链牵引作用，工作站核心硬件（含机器人本体、六维力传感器、3D视觉系统）国产化率≥50%（采购价值量加权计算）；（3）项目成果在装备制造业实现至少1家外部企业的推广。
（三）项目交付成果：项目完成后，交付机器人柔性力控去毛刺集成设备1套、AI视觉检测系统1套、去毛刺工艺程序参数优化系统1套、技术文档（完整技术文档集、系统设计说明、接口协议、工艺参数库、测试报告、操作维护手册等）。
（四）揭榜方要求：1.技术能力：具备工业机器人力控算法、3D 视觉引导及具身智能相关的核心技术积累与成功落地案例；2.科研条件：拥有完善的机器人控制、视觉感知实验与测试环境；3.应用场景：具备高端制造领域机加工或打磨抛光工艺的工程化经验；4.工作团队：项目团队结构完整，核心成员稳定且具备跨学科攻关能力；5.数据安全合规意识：要求揭榜方在数据采集、模型训练过程中，必须保证所有工艺数据在厂区本地化存储与处理；若需云端训练，须采用数据脱敏技术，确保核心工艺数据不出厂、不泄露；6.算法可解释性：要求AI视觉识别与力控决策算法具备一定的可解释性，可对打磨质量异常情况进行追溯决策逻辑，支持人工参数干预。
（五）项目周期：12个月。按产品分两阶段进行交付验收。
第一阶段：缸体和斜盘去毛刺；
第二阶段：缸体和斜盘去毛刺视觉检测。
[bookmark: OLE_LINK3]（六）项目支持金额：财政资金支持最高150万元，剩余部分由出题单位和/或揭榜单位自筹。
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