一、普通球机
1、6寸网络红外球机，最大视频分辨率与帧率：2560x1440、25fps。设备靶面尺寸为1/2.8英寸，光学变倍大于23倍，焦距4.8-110.4mm。
2、补光光源关闭的情况下：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx。（需提供公安部检测报告）
3、夜晚天气晴朗无遮挡环境下，开启红外补光灯后可识别距离设备150m处的人体轮廓。
4、设备支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能，支持将智能分析结果传递至客户端。
5、设备具有镜头前盖加热功能，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供公安部检测报告）
6、设备符合GB/T 4208-2017中IP66等级的要求。（需提供公安部检测报告）

二、火灾球机
1、双光谱测温6寸球
可见光分辨率：2688 × 1520，400万实时高清，可见光焦距：5.55-222 mm，光学变倍40倍。热成像分辨率：384 × 288，热成像焦距：18mm。

2、在 IE 浏 览 器 下 ， 具 有 TCP/IP 、 UDP 、WAPI等网络协议的设置选项。
3、球机运动结束静止在某个位置，当样机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机在水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置。（需提供公安部检测报告）
4、球机内置1颗NPU芯片，3个MCU独立控制系统，1颗EMMC芯片、北斗定位模块。智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注。
5、最低照度，彩色≤0.00021lx，黑白≤0.00011lx。（需提供公安部检测报告）
6、支持雨刷功能。
7、电源电压在AC176V～AC300V范围内变化时，样机应能正常工作。
8、支持7路报警输入，2路报警输出。
9、可通过IE浏览器设置3800个预置位的测温规则，每个预置位可设置115个测温规则。（需提供公安部检测报告）
[bookmark: _GoBack]10、当热成像通道出现温度异常或智能行为分析报警，可见光视频通道将联动聚焦放大。
三、维保要求（包括但不限于）
存储要求录像不间断存储90天以上。
售后要求 故障发生2小时内安排技术人员电话沟通远程技术指导，4小时内维修人员到达现场，24小时内故障排查与修复。

